Lancer un lecteur MP3 grâce à des Tag RFID

Porteur(s) du projet : Célia Auget (DNMADE DG2), Damien MUTI (Prof. de Numérique)

Date : 03/2021

Contexte : Projet “Musée des Beaux Arts”

Fichiers :

Liens :

Capteurs/Actionneurs :

Lecteur RFID (RC522)

Module lecteur MP3 : Module MP3 V3.0 Grove 107020069

Intentions : explication du projet et objectifs

On munie une carte de jeu ou un dessous de verre avec un “tag” RFID. Lorsqu'on passe le tag sur le lecteur RFID, l'identifiant unique du tag est reconnu et associé à un morceau MP3 qui est joué via le module MP3.

Le matériel

Carte RFID

Il existe plusieurs lecteur RFID. Des lecteurs à la fréquence de 125kh et d'autres à 13,6MH (voir l'article associé “ Module RFID”).

Nous utilisons ici le module RFID RC522 fonctionnant à 13,6MHz.

La documentation sur ce capteur est la suivante :

Gotronic : rfid-rc522.

Plans et schémas de fonctionnement

Programmes

Références : Contrôle d’accès par badge RFID avec Arduino

Le programme permettant de détecter l'identifiant unique du tag est le suivant : RFID : Contrôle d’accès par badge avec Arduino

Réalisation de la maquette

vidéos, photos du making of...