Architecture simple 2

Forme englobante

Façonner un parallélépipède de 6x12x10m en utilisant Grab et les contraintes XYZ.

Edge Loops

Découpez la masse à l'aide de Edge Loops.

Ctrl + R

Ctrl + R + PN (+/-)

Inset Faces

Sélectionner les faces

I + individual (panneau tools)

moduler avec S + XYZ

Mark Seam & Extrude

UV Mark Seam (panneau Shading/UV) ou Ctrl + E (Menu Edge)

E (Extrude)

Mark Seam côté de la boîte

Extrusion (E) et Scale (S) du toit

Supprimer haut et fond de la boîte

Insérer Edge Loops et modifier cadre des fenêtres (Grab Z)

Select Edge Loops & Mark Seam

Sélectionner Edges verticaux de gauche + GG pour glisser les Edges à gauche

Idem à droite

Ctrl A

W - Remove Doubles

Retour au sommaire

Architecture simple 3