Ultimaker 2

Documentation

Blender pour l'impression 3D: http://www.flossmanualsfr.net/blender-pour-limpression-3d/

Problèmes: http://www.makershop.fr/blog/ultimaker-le-guide-visuel/

Logiciel Cura: https://ultimaker.com/en/products/cura-software

logiciel Netfabb basic : https://www.netfabb.com/try-netfabb-premium-now/

Problèmes d'impression: https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#blobs-and-zits

Modélisation & Exportation

Modéliser sur un logiciel 3D, par exemple Blender

Exporter le modèle format .obj ou .stl.

Réparer les formes réalisées sur Blender via netfabb

Exporter les réparations en .stl.

Importer le fichier dans le logiciel Cura

Exporter à nouveau le fichier .gcode

Enregistrer le fichier dans la carde SD de l'Ultimaker

Impression

Il existe 2 types de polymère thermo-plastique utilisés:

PLA (acide polylactique): plastique biodégradable

ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plastique résistant aux chocs, non biodégradable

Changement de filament

ABS:

Encoller le plateau (adhésif double face, colle UHU...)

Desserrer alimenteur (inverse sens aiguilles d'une montre) avec clé à laine

Graduation (haut vers le bas) - Cran n°2 (3mm)

Inserrer le filament

Sélectionner ABS

Lancer Impression

PLA:

Idem

Serrer alimenteur (sens aiguilles d'une montre) avec clé à l'aine

Graduation (haut vers le bas) - Cran n°? (2.85mm)

Idem

liens et informations utiles

Utilisation de Betfabb : http://www.manchenumerique.fr/var/storage/imprimante3d/netfabb.html/

Manuel d'utilisation de l'imprimante 3D : manuel_utilisation-um2-fr.pdf