1. 连线：

RFID UNO(digital pin)

SDA 10

SCK 13

MOSI 11

MISO 12

GND GND

RST 9

3.3V 3.3V

2. 将SPI和RFID的库文件夹放在arduino软件的libraries文件夹下，打开arduino编程软件，按File/Examples/RFID/cardRead路径打开cardRead测试程序，设定板卡和串口号，下载进uno板中，然后打开串口调试器，如果把IC卡(只支持ISO14443A兼容的应答信号)靠近时，就会读出卡的信息

