TUTORIEL LYLIPAD

Porteur du tuto : PAPAZIAN Sévan

Date : mars 2019

Contexte :Fiche technique

Lilypad :

Le lilypad est un outil ressemblant à un arduino uno. Cependant sa conception et les divers modules qui sont fournis avec permette d'investir cet outil de la même façon qu'une carte arduino uno mais appliqué au textile.

Le ProtoSnap Lilypad est livrée avec: - Le circuit principale ( le lilypad )

5 aiguilles

2 Bobines de fils conducteur

Une batterie

divers modules ( 5 leds, 6 capteurs capacitifs, une pile)

Tutoriel Base : Connecter une led

Materiel:

1 bobine de fils conducteur

Du tissus

Un module Led

1 lilypad

Première étape

Dessiner le circuit sur le textile voulus (ici un bout de tissus)

Deuxième étape

Mettre La cassete de fils conducteur dans la machine à coudre puis coudre les connections filaires entre le lilypad et la led (ATTENTION toujours connecter du + vers le - )

Troisième étape

Connecter/coudre à l'aide d'une aiguille les chemin cousus à la machine et le lilypad/Led. Ensuite brancher le lylipad à l'ordinateur mettez la lilypad en marche ( sur ON) et la led s'allume!

Sources

https://www.sparkfun.com/tutorials/313

tutoriel-badge-e-textile.pdf