Prise en main Traceur Canon IPF 770

Porteur(s) du projet : Alycia Rainaud

Date : 21/03/2017

Licence : libre !

Contexte : Utilisation du traceur

Lien : Canon IPF 770 Driver

Description

L'image PROGRAF iPF770 est une imprimante 36 pouces (A0) offrant une productivité inégalée, une qualité et une précision exceptionnelles, ainsi qu'un ensemble de fonctionnalités avancées pour garantir un excellent retour sur investissement.

Le format d'impression du traceur est de Largeur 90cm soit 900mm maximum, pour une Longueur libre, exemple : votre fichier peut faire au maximum 90cm de Large, mais peut mesurer 180cm de Long, ou 270cm etc.

Prise en main via Mac OS

- Installer le Driver sur votre ordinateur via ce lien en choisissant votre système d'exploitation, par exemple OS X 10.9 (Mavericks) et la langue souhaitée (Français), en temps normal, le site web détecte votre système d'exploitation automatiquement.

- Lire et accepter les conditions générales du logiciel puis cliquer sur Download

- Le lancement du fichier .dmg démarre

- Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le fichier .dmg dans vos téléchargement

- Cliquer sur le paquet ImagePROGRAF Printer Driver.pkg

- Une fenêtre d'installation s'ouvre, suivez les instructions, le driver est enfin installé !

- La deuxième étape consiste à installer le traceur Canon IPF 770 dans Imprimantes et Scanners. Pour cela, rendez-vous dans les Préférences Système de votre ordinateur, dans l'onglet Imprimantes et Scanners

- Branchez-vous sur le traceur via le cable USB du périphérique

- Allumer le traceur à l'aide de la touche Power

- Dans la fenêtre Imprimantes et Scanners, cliquez sur le “+” en bas à gauche, puis dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur le périphérique CANON IPF770 et installez-le

- Le traceur est enfin installé et reconnu comme une imprimante fonctionnelle, il ne vous suffit plus qu'à l'utiliser comme un périphérique d'impression traditionnel, via PDF (recommandé), illustrator etc...

Pour créer un format personnalisé d'impression pour un document au traceur via un Pdf, par exemple 90cmx180cm, il vous faut :

- Exporter votre fichier en PDF

- Puis faire, fichier > Imprimer

- Sélectionner Canon IPF770 en tant qu'imprimante puis cliquer sur mise en page en bas à gauche

- Dans Mise en Page, sélectionner également Canon IPF 770 dans “Format pour :”

- Dans “Taille du Papier”, dérouler entièrement le menu pour cliquer tout en bas sur “Gérer les tailles personnalisées”

- Dans la nouvelle fenêtre, cliquer sur le “+” en bas à gauche

- Régler les tailles du document personnalisé en millimètre, ici 90cmx180cm devient 900mmx1800mm, et validez

- Le nouveau format est ici pris en compte avec le nom “Sans Titre”

- L'aperçu confirme bien que le nouveau format a été pris en compte,il ne vous reste plus qu'à valider et imprimer

Prise en main via Windows

Ici, une contribution d'un détenteur Windows serait idéale.

!!! Précautions d'utilisation !!!

- Pour optimiser l'impression de vos travaux, pensez à vectoriser vos typographies

- NE SURTOUT PAS IMPRIMER DE GRANDS APLATS DE COULEURS OU DE NOIR

- Bien veiller à ce que la largeur de votre fichier ne dépasse pas le format machine du traceur, c'est à dire 90cm de large

- Eviter de gâcher du papier en faisant une imposition sur InDesign ou autre

- Pour tout doute ou question, ne pas hésiter à s'adresser aux professeurs ou autres étudiants :)

À vos créations !